**Panevėžio m. Vilties g. 14 gyvenamojo namo bendrijos Vartotojų siūlomas šilumos paskirstymo pagal šildymo prietaisų ekvivalentinius plotus metodas Nr. 5V**

Šiame paskirstymo metode taikomų sąvokų, dydžių, žymėjimų indeksų ir sutrumpinimų paaiškinimai bei teisės aktų, kuriais vadovautasi, sąrašas yra pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 patvirtintose Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse (toliau - Taisyklės),
(Žin., 2004, Nr. 168-6214). Šis šilumos paskirstymo metodas taikomas kartu su vartotojų pasirinkta, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus atitinkančia, Komisijos rekomenduojama ar vartotojų siūloma ir su Komisija suderinta šilumos skirstymo metodika.

1.Šis paskirstymo metodas taikomas, kai :

1.1. šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais;

1.2. per atsiskaitymo laikotarpį butuose ar patalpose suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;

1.3. per atsiskaitymo laikotarpį butuose ar patalpose suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

1.3.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis (GBKv metr);

1.3.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas (GBKv norm);

1.4. šilumos kiekis patalpų šildymui (QPŠ), šalto vandens pašildymui (QPKv) bei karšto vandens temperatūrai palaikyti (QPR) (cirkuliacijai) nustatomi pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą;

1.5. dalyje šilumos vartotojų (-o) butų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia, plotas, išmatuotas ekvivalentiniais kvadratiniais metrais (EKM) (toliau - šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas) lyginant su projektu.

2. Šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamas sąlyginis šildymo plotas (ABŠ sąl) apskaičiuojamas sumuojant naudingąjį plotą (ABŠ naud) ir sąlyginį plotą dėl savavališko šildymo prietaisų ekvivalentinio ploto padidinimo (ΔABŠ rad did)

 ABŠ sąl = ABŠ naud + ΔABŠ rad did  m2sąl,

čia

2.1. ABŠ naud - buto ar patalpos naudingasis plotas, nustatytas VĮ Registro centre, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje, m2;

2.2. (ΔABŠ rad did) - buto ar patalpos ploto sąlyginis padidėjimas dėl padidinimo, nustatyto 1.5punkte, (vienvamzdėje sistemoje patalpos ploto sąlyginis padidėjimas įvertinamas visiems butams su padidintu šildymo prietaisų ekvivalentiniu plotu), apskaičiuojamas:

ΔABŠ rad did = ABŠ naud x [(Nfakt-Nproj)/ Nproj] m2sąl;

čia Nfakt, Nproj - faktinis ir projektinis buto (patalpos) šildymo sistemos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas, nustatytas pagal gamintojo techninę dokumentaciją, žinynus arba ekspertiniu būdu;

Pastaba: kai Nfakt < Nproj, skaičiavime taikoma Nproj reikšmė bei buto ar patalpos savininkui siūloma įsirengti projektą atitinkantį šildymo prietaisą.

3. Pastato vartotojams priskiriamas sąlyginis šildymo plotas (APŠsąl) apskaičiuojamas sumuojant šilumos vartotojams (butui ar patalpai) priskiriamus sąlyginius šildymo plotus (ABŠsąl), nustatytus pagal šio metodo 2 punktą:

 APŠ sąl = SUMA ABŠ sąl m2sąl.

 4. Šilumos vartotojams (butams ar patalpoms) priskiriamas šilumos kiekis šildymui (QBŠ) apskaičiuojamas šilumos kiekį pastato šildymui (QPŠ), nustatytą pagal šio metodo 1.4 punktą, padauginus iš sąlyginio ploto dalies koeficiento (KA sąl):

 QBŠ = QPŠ x KA sąl kWh,

čia KA sąl - sąlyginio ploto dalies koeficientas, nustatomas:

 KA sąl = ABŠ sąl / APŠ sąl.

5. Šilumos vartotojams (butui, patalpai) priskiriamas šilumos kiekis šalto geriamojo vandens pašildymuiQBKv apskaičiuojamas (žiemą ir vasarą):

5.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis:

QBKv = qKv x GBKv metr kWh;

5.2. pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus, kai karšto vandens apskaitos prietaisai neįrengti ar laikinai neveikia:

QBKv = qKv x GBKv norm kWh;

čia qKv - šilumos sąnaudų normatyvas šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (kWh/m3), nustatytas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių nurodytu [4.19.] teisės aktu;

 GBKv norm - karšto vandens suvartojimo normatyvas, nustatytas galiojančiu savivaldybės teisės aktu.

6. Šilumos vartotojams (butui, patalpai) priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai(QBR) nustatomas:

 6.1. žiemą - normatyvinis:

QBR  = qR norm kWh;

čia qR norm - vidutinis šilumos sąnaudų normatyvas cirkuliacijai (kWh/butui per mėn.), nustatytas galiojančiu savivaldybės teisės aktu.

6.2. vasarą - skaičiuotinas: kai visuose butuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema, šio paskirstymo metodo 1.4. punktu nustatytas šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR) yra dalinamas iš butų skaičiaus (n):

QBR =QPR / n kWh.

Metodas aprobuotas GNSB Vilties g. 14 valdybos posėdyje, vykusiame 2006-11-17.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BNSB Vilties g. 14 pirmininkas Julius Šilinis

Šilumos skyriaus vedėjo pavaduotojas Juozas Mockevičius

SUDERINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2007 m. vasario 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-4